(１)
			0.6メートル以上						
									
	　　　　危険物

　　　　　　移動タンク貯蔵所

　　　　　　　　　　　　　常置場				
					
		0.3メートル以上	

　　　　※　地を白色、文字を黒色とする。
　　　　※　材質は、鉄板又は合成樹脂板（不燃性）とする。

			0.6メートル以上						
									
	火　　　　気　　　　厳　　　　禁				
					
		0.3メートル以上	

　　　　※　地を赤色、文字を白色とする。
　　　　※　材質は、鉄板又は合成樹脂板（不燃性）とする。